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УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ 

 КРИМИНАЛЬНЫХ ВРЕЗОК,

ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ
«ПОИСК-6»

Устройство предназначено для выявления криминальных врезок (в том числе из цветных металлов) в трубопровод и отводов от него (как изолированных, так и неизолированных), оставленных при строительстве трубопровода необозначенных вантузов, а также необозначенных на плане местности металлосодержащих подземных коммуникаций и объектов: трубопроводов, кабелей, крышек колодцев и т.п., а также наружные ремонтные хомуты и муфты.

Устройство может быть использовано в военном деле для обнаружения оружия, боеприпасов, мин, растяжек, проводов дистанционного подрыва и т. п.

С помощью устройства можно определить из цветного или ферромагнитного материала обнаруженный объект, определить глубину залегания  коммуникаций и объектов, отличить кабель от трубопровода.

Дальность обнаружения врезок (вантузов) зависит от их размеров.

Принцип действия устройства основан на возбуждении низкочастотного электромагнитного поля вокруг излучающей антенны и улавливания вторичного электромагнитного поля, образующегося вокруг металлосодержащих объектов, находящихся в зоне действия первичного поля устройства.

Устройство  выполнено в виде  переносной  конструкции,  объединяющей излучающую и приемную антенны, а также блок формирования и обработки сигналов.

Устройство обладает высокой помехоустойчивостью при работе в зоне действия сильных электромагнитных полей линий электропередач, электрофицированных железных дорог, линий связи, станций катодной защиты трубопроводов и других источников.

Устройство не имеет аналогов в части функции выявления врезок и вантузов. 

Устройство имеет высокую производительность поисковых работ.

Устройство обеспечивает оперативное выявление криминальных врезок в трубопровод и вантузов и, тем самым, уменьшает вероятность нарушения экологии и возникновения аварийных ситуаций, уменьшает хищения нефтегазопродуктов и обеспечивает безопасность проведения ремонта трубопроводов без остановки перекачки продукта.

Устройство обеспечивает безопасность проведения землеройных работ. 

Устройство в модифицированном виде может работать при его установке на любое транспортное средство (автомобиль, трактор и т.п.)

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

    Дальность обнаружения, м, не менее:

          врезка ( 20мм ( 120мм  ……………………...…..……………………. 1,0 м

          врезка ( 25мм ( 300мм,  50мм ( 200мм  ………..……………………. 1,2 м

          врезка ( 100 мм ( 200 мм ……………………………………………... 1,5 м

крышка колодца  ....................................…………………......................  2,0 м

трубопроводы, кабели  ...............................................………………….. 3,5 м

    Ширина полосы контроля за один проход, не менее ………….................  1 м

    Скорость контроля  ....................................................………………............. до 3 км/ч

    Время непрерывной работы от встроенного

    блока аккумуляторов без подзарядки, не менее  .........………………........ 8 часов

    Температура окружающей среды  ..............................………………..….... от минус 20 до +50 (С
    Масса, не более  .............................................................………………........  3,2 кг

    Габариты, мм .................................................................………………....…. 750(360(130


Наш адрес:   Россия, 105264, г. Москва, 10-я Парковая, 18

Телефон:       (095) 465-02-70, 465-02-35

Факс:             (095) 465-02-70

E-mail:           vniist-poisk@mail.ru
Сайт:             vniist-poisk.okis.ru 







